                                 Для чего нужен самоспасатель дома?
Эти нехитрые устройства могут спасти жизнь человека при пожаре, ими можно воспользоваться до того, как приедут аварийно-спасательные службы, и в случае эвакуации с места пожара из горящего здания, ведь 80% людей при пожарах погибают от отравления продуктами горения.
Самоспасатели – это индивидуальные средства, которые предназначены для защиты органов дыхания и кожи человека от отравляющего воздействия продуктов горения, токсичных или химических веществ.
Есть два вида самоспасателей. Это фильтрующие общего вида, оборудованные фильтром, очищающим воздух внешней среды. Благодаря им человек может самостоятельно эвакуироваться из здания во время пожара. Время действия фильтров рассчитано на 15 минут. Второй вид самоспасателей - изолирующие специального назначения. Они в основном предназначены для предприятий, оборудованы баллонами с воздухом или регенеративными патронами, обогащающими выдыхаемый человеком воздух кислородом и подающими его обратно для дыхания. Пользоваться им можно не менее 20 минут. Стоят такие самоспасатели недорого.
Независимо от конструкции все самоспасатели очень просты в применении, имеют яркий цвет, заметны для пожарных и спасателей в задымленных помещениях. В их комплектацию входит капюшон, способный спасти человека от воздействия высоких температур, полумаски с клапаном для дыхания, фильтрующего патрона или кислородного баллона и сумки для хранения. Существуют модели, которые дополнительно комплектуются накидкой на плечи, предохраняющей органы дыхания от контакта с угарным газом, способной защитить кожу и волосы от огня и искр. Их цена несколько выше, чем самоспасателей изолирующего действия.
При приобретении самоспасателей обращайте внимание на сроки их службы, а также уточните способы хранения изделий. Помните, что при повреждении оболочки, либо конструкции, пользоваться такими устройствами уже будет нельзя. Приведем в пример некоторые модели самоспасателей:  
 - промышленные самоспасатели СПИ, относящиеся к категории изолирующих. СПИ способны работать при температуре от 0 до 60 °С и до 60 секунд при температуре 200 °С, универсального размера, весят от 1,5 до 2,5 килограмм, перед использованием необходимо обучиться их правильному применению.
- фильтрующий самоспасатель ГДЗК защищает органы дыхания от паров и газов при пожарах. В течение 35 минут он способен обеспечивать вашу безопасность при температуре от 0 до 60 °С, сохраняет защитные свойства до 60 секунд при воздействии температуры в 200°С и до 5 секунд при воздействии открытого пламени. ГДЗК имеет небольшой (около килограмма) вес и размер, подходит и для детей от 10 лет и для взрослых.
 Устройство используется даже, если у человека есть длинные волосы и борода и при ношении очков.
- самоспасатель «Шанс» и его разновидности высокоэффективны, могут использоваться при пожаре более 30 минут, а также в случае техногенных аварий и террористических актов. Устойчивы к повреждениям, обеспечивается через систему двух боковых фильтров, обеспечивающих надежную защиту от 30 видов продуктов горения, его масса составляет до 0,62 кг.  
- фильтрующие самоспасатели «Феникс», «Феникс-2» и «Феникс-НГ» предназначены для защиты органов дыхания в течение 20-35 минут только от химического воздействия в случае выбросов ядовитых веществ при техногенных авариях. Не используются при ликвидации очага возгорания. Повторное использование запрещено. Весит устройство около 200 граммов, имеет небольшой размер. 
Российская промышленность предлагает множество надежных и доступных по цене устройств. Какие из них подходят именно вам – решите сами!
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