                                  Что мы знаем о пожарном рукаве?
Есть ли более легендарная часть пожарного оборудования, чем пожарный рукав? Сколько легенд и интересных историй связано именно с пожарным рукавом. А чего стоит пожелание пожарным при заступлении на дежурство: «Сухих рукавов»? Одним словом,  развитие пожарной охраны с давних пор стало возможным только в ногу с таким изобретением, как пожарный рукав!   Обращаясь к истории создания пожарного рукава, мы узнаем, что изобретен он был в 1672 году голландцем Яном ван дер Хейденом, он усовершенствовал пожарный насос, заменив неудобную поворотную шейку на пожарный рукав. С течением времени менялись материалы из которых изготавливались пожарные рукава: из парусины, из кожи, а в 1822 году ремесленники братья Бурбах, изготовили пожарный рукав без шва. С течением времени, и, благодаря техническим новинкам, стало возможным при пожаре забирать воду из открытых водоемов через гибкий всасывающий рукав для подачи ее в пожарную трубу. В России пожарные рукава появились позже, чем в Европе. Они именовались водоналивными трубами. Изучая «Наказ о градском благочинии» от 30 апреля 1649 года, пожарная охрана играла одну из важных ролей в жизни общества. Наказом определялись: штатный состав пожарной охраны, ее техника, постоянное дежурство, объезды городов, наказания за нарушения правил обращения с огнем, но и упоминались водоливные трубы, а также прописывалось, кто и как их должен содержать.
Долгие испытания временем и пожарами привели к тому, что сегодня конструкция пожарного рукава – это результат тщательно продуманного инженерного решения, которое обеспечивает его надежность и функциональность.  Как правило, он состоит из нескольких слоев:
Внутренний слой: изготовлен из прочной ткани, пропитанной специальным составом для защиты от влаги и воздействия агрессивных сред.
Промежуточный слой: это армирующая нить, которая обеспечивает прочность рукава, позволяет ему выдерживать высокое давление. Она может быть металлической, полимерной или комбинированной.
Внешний слой чаще всего изготавливается из резины или полимеров, что защищает рукав от механических повреждений и воздействий внешней среды.  
Такое многослойное строение позволяет пожарным рукавам выдерживать значительное рабочее давление, которое может достигать 1,0 МПа и более. 
Пожарные рукава классифицируются по своему назначению:
Всасывающие рукава используются для отбора воды из различных источников: водоемы, гидранты, цистерны. Они имеют стандартную длину 4 метра и внутренний диаметр, варьирующийся от 75 до 125 миллиметров. 
Напорно-всасывающие рукава также применяются для отбора воды, но они более гибкие, чем всасывающие. Они отличаются более мягкой, эластичной конструкцией, что упрощает процесс их перемещения и установки.  Длина и диаметр соответствуют стандартным параметрам всасывающих рукавов.
Напорные рукава представляют собой основной элемент пожаротушения. Они предназначены для подачи воды под давлением от пожарных насосов или гидрантов непосредственно к месту возгорания.  Длины напорных рукавов могут быть разными: 15, 18,5 или 20 метров.  Диаметр зависит от типа и материала рукава, а также от требуемого объема подачи воды.
Пожарные рукава входят в обязательный комплект противопожарного оборудования практически для всех зданий и сооружений: от жилых домов до крупных промышленных объектов.  Они также являются неотъемлемой частью оснащения пожарных машин, поездов и судов. 
[bookmark: _GoBack]Применение пожарных рукавов – это сложный и многогранный процесс, который требует специальных навыков и знаний. Пожарные, используя свой многолетний опыт, умеют быстро и правильно   развернуть   рукав, соединить его  с  пожарным  гидрантом  или  насосом, а  затем  направить  воду  в  нужное  место.  Они знают, как использовать специальные насадки и струи, чтобы эффективно тушить пожар, при этом не забывая о безопасности.
Однако не стоит забывать, что каким бы современным ни был пожарный рукав, он все равно является лишь инструментом, который требует квалифицированного и осторожного обращения.  Только в руках профессионалов пожарный рукав может стать мощным оружием в борьбе с огнем.


